	PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A   YAMAHA FZ6 FAZER 07’-08’/S2 07’-10’
LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO YAMAHA FZ6 FAZER 07’-08’/S2 07’-10’
REF:5046N
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE  

MOUNTING INSTRUCTIONS
1) Desmontar el soporte original. Dismount the original support.
2) Montar el soporte suministrado, utilizando los tornillos M6x10 en las posiciones A,B,C,D. Usar las bridas de plástico para fijar los cables de los intermitentes en las ranuras E. Mount the supplied bracket using the M6x10 screws in A, B, C, and D positions. Use the plastic bridles to fix the blinkers cables in the E slot.
Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:   

Material supplied:
POSICIÓN

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

A,B,C,D

Tornillo M6x10 DIN1001 blanco
M6x10  allen screws

4

Soporte en inoxidable

Stainless bracket

1

E

Bridas de plástico 2,5x98

Plastic bridles
2
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